ANEXO II

PREGÃO Nº 019/2014

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Pregão Presencial SEBRAE/TO nº 019/2014

Nome da Empresa:	CNPJ:

Dados Bancários:

Nome do responsável legal:

Porte da empresa:

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias

OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços técnicos de locação, montagem e desmontagem de palco, som e iluminação e demais itens pertinentes para a realização das Exposições Agropecuárias nos Municípios de Divinópolis, Paraíso, Cristalândia, Pium, Barrolândia, Marianópolis, Lagoa da Confusão, Dois Irmãos e Palmas, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital pregão Presencial Sebrae/TO n.º 019/2014.

LOTE 01 – PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO.

Cidade: Divinópolis

Período da exposição: 24/05/2014 a 31/05/2014.

QTDE	DESCRIÇÃO	Valor Global
1	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO SEMI GEO (TÚNEL) 16x10m: Locação com montagem e desmontagem de palco, nas dimensões de 16 metros de frente por 10 metros de profundidade, na altura variável de 1,00m a 2,00m, com piso e estrutura metálica tubular industrial e tablados de 2,20 x 1,60mts em compensados de 20mm na cor preta encarpetado, com escada, teto em duralumínio na forma de ¼ de esfera (tipo Semi Geo Space), pé-direito de 5,50m de altura, com cobertura em lona night and day, 5 praticáveis reguláveis medindo no mínimo 2,0 x 1,0 x ,050m, com senário em grounds tubolar 9x7mts, com abas laterais no formato de gol vertical para suporte de som de sistema line, fechamento frontal com disciplinadores 1,50 X 1,00mts, fundo e lateral em fechamento em placas metálicas 2,20 x 1,80mts, house mix para mesas de PA e monitor, medindo no mínimo 5x5m tipo tenda, escada de acesso, 01 camarim 4,0 x 4,0mts em stand montável com tenda 5,0 x 5,0mts, com piso em chapa de compensado naval encarpetado.	R$
1	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO para atender eventos de MÉDIOPORTE: Contratação de empresa para prestação de serviço de sonorização som médio porte: Mesa PA: 01 mesa digital com 48 canais de entrada; Mesa Monitor: 01 mesa digital com 48 canais de entrada, 12 auxiliares Mida; Sistema de PA: 12 caixas line array - 02 linhas de 06 elementos por linha, 16 caixas de subgrave com 2 alto falantes de 18 polegadas cada, amplificação compatível com o sistema de P.A, 04 talhas manuais de 1 tonelada cada com 08 metros de elevação, cintas e acessórios; Drive Rack: 01 processador digital com 04 entradas e 12 saídas, 01 software de gerenciamento dos sistemas, 01 equalizador gráfico estéreo 31 bandas por canal, 01 analisador, 01 microfone calibrado, 01 cd player, 01md; Insert Rack PA: 08 canais de compressores limitares, 08 canais de noise gate, 02 processadores de efeitos digitais; Insert Rack Monitor: 08 canais de compressores limitaresdbx; 08 canais de noise gate, 02 processadores de efeitos digitais; Monitor: 12 monitores tipo spot com alto falantes de 12 polegadas ou15 polegadas e drive EAW SM 222, SM 400, amplificação compatível com o sistema de monitor Lab Gruppen; Side Fill: Side Fill Stéreo com 02 caixas array e 02 por lado EAW, amplificação compatível com o sistema de side fill Lab Gruppen; Microfones: 24 microfones; Direct Box: 08 direct box IMP 3; Equipamentos: Equipamentos Wireless: 02 microfones semfio Shure UHF ou similar, distribuidor de antenas, baterias para alimentação dos equipamentos; Pedestais/Garras: 24 pedestais Boom ou similar, 06 garras LP ou similar; Multicabo: 01 multicabo analógico de 64 canais com 80metros de comprimento, 02 sub snakers de 12 canais cada com multipinos, Back Line: 01 bateria completa, 01 amplificador com caixa com 01 falante de 15 e 01 caixa com 04 falantes de 10, 01amplificador Fender; Sistema: Sistema de AC Elétrica: 01 main power trifásico de100 ampéres com chave seletora de voltagem, 02 distribuidores de energia trifásicos; PA e monitor, cabeamento dimensionado para atenderas necessidades de energia dos sistemas de PA monitor, aterramento geral dos sistemas; 01 Operador técnico e 01 Auxiliar técnico.	R$
1	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO para atender eventos de MÉDIOPORTE: Contratação de empresa para prestação de serviço de iluminação de palco: Mesa Controladora digital: 01 mesas computadorizadas com 2048canais ( Pearl 2008, GramMaLight Full Size ou similar); Dimmer: 64 canais de dimmer rack DMX ou similar com4000 watts por canal; 02 consoles digitais c/ dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes 2048 canais e 15 másters reprodução controlar; 450 memórias, chases ou lista de sinalização; 10 moving head; 02 strobo; 05 elipsoidal; 30 refletores PAR 64 foco 01; 20 refletores PAR 64 foco 05; 05 ACL; 05 fresnel; 02 mini brute (06 lâmpadas); 02 set light; 02 máquinas de Fumaça 1000 watts c/ ventilador, 02 Rack Dimmer.	R$
VALOR GLOBAL DO LOTE POR EXTENSO

LOTE 02 – PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO.

Cidade: Paraíso

Período da exposição: 06/06/2014 a 15/06/2014

QTDE	DESCRIÇÃO	Valor Global
1	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO GEO SPACE 18X16m: Locação com montagem e desmontagem de palco, nas dimensões de 18 metros de frente por 16 metros de profundidade, na altura variável de 1,00m a 2,00m, com piso e estrutura metálica tubular industrial e tablados de 2,20 x 1,60mts em compensados de 20mm na cor preta encarpetado, com escada, teto em duralumínio na forma de ¼ de esfera (tipo Geo Space), pé-direito de 5,50m de altura, com cobertura em lona night and day, 5 praticáveis reguláveis medindo no mínimo 2,0 x 1,0 x ,050m, com senário em grounds tubolar 9x7mts, com abas laterais no formato de gol vertical para suporte de som de sistema line, fechamento frontal com disciplinadores 1,50 X 1,00mts, fundo e lateral em fechamento em placas metálicas 2,20 x 1,80mts, house mix para mesas de PA e monitor, medindo no mínimo 5x5m tipo tenda, escada de acesso, 01 camarim 4,0 x 4,0mts em stand montável com tenda 5,0 x 5,0mts, com piso em chapa de compensado naval encarpetado.	R$
1	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO para palco GEO SPACE (SOM FLY P.A 48) - Contratação de empresa para prestação de serviço de sonorização som grande porte: 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização Line Array , composto por 9 caixas tree- way por lado , cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em Ground Stacked , 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada , por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D , com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Omhs; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12 vias com comprimento mínimo de 60 metros para o processamento; Main power trifásico de 63 ampères por fase, regulador de tensão, voltímetro e amperímetro; Main power trifásico de 125 ampères por fase , regulador de tensão, voltímetro , amperímetro e transformador isolador de 10.000 watts para alimentação; - Sistema de comunicação entre P.A. e Monitor; Sistema com 16 monitores passivos two-way com 02 falantes de 12" e 1 Drive cada; Side Fill composto por 2 caixas tree-way de alta frequência e 2 de subgrave com falantes de 18" por lado; Sistema de amplificação para alimentação do Side Fill composto por 01 Rack com 4 amplificadores Classe D , potência mínima de 1000 watts por canal; Kit bateria, 24 microfones com pedestais, 2 microfones sem fio, direct box, sub Snake com multipinos; 01 Operador técnico e 01 Auxiliar técnico.	R$
1	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA PALCO GEOSPACE - Contratação de empresa para prestação de serviço de iluminação de palco: Mesa Controladora digital: 01 mesa computadorizadas com 2048canais (Pearl 2008, GramMaLight Full Size ou similar); Dimmer: 64 canais de dimmer rack DMX ou similar com4000 watts por canal; 02 consoles digitais c/ dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes 2048 canais e 15 másters reprodução controlar; 450 memórias, chases ou lista de sinalização; 20 moving head; 04 strobo; 10 elipsoidal; 40 refletores PAR 64 foco 01; 20 refletores PAR 64 foco 05; 10 ACL; 05 fresnel; 02 mini brute (06 lâmpadas); 02 set light; 02 máquinas de Fumaça 1000 watts c/ ventilador; 01 canhões seguidores 1200 watts; 02 Rack Dimmer.	R$
VALOR GLOBAL DO LOTE POR EXTENSO

LOTE 03 – PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO.

Cidade: Cristalândia

Período da exposição: 15/06/2014 a 22/06/2014

QTDE	DESCRIÇÃO	Valor Global
1	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO 12x08m: Locação com montagem e desmontagem de palco, nas dimensões de 12 metros de frente por 8 metros de profundidade, na altura variável de 1,00m a 2,00m, com piso e estrutura metálica tubular industrial e tablados de 2,20 x 1,60mts em compensados de 20mm na cor preta encarpetado, com escada, com cobertura com estrutura 2 aguas de ferro ou alumínio, coberta com lona, pé-direito de 6,00m de altura, 5 praticáveis reguláveis medindo no mínimo 2,0 x 1,0 x ,050m, com senário em grounds tubolar 9x7mts, com abas laterais no formato de gol vertical para suporte de som de sistema line, fechamento frontal com disciplinadores 1,50 X 1,00mts, fundo e lateral em fechamento em placas metálicas 2,20 x 1,80mts, house mix para mesas de PA e monitor, medindo no mínimo 5x5m tipo tenda, com escada de acesso, 01 camarim 4,0 x 4,0mts em stand montável com tenda 5,0 x 5,0mts, com piso em chapa de compensado naval encarpetado.	R$
1	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO para atender eventos de MÉDIOPORTE: Contratação de empresa para prestação de serviço de sonorização som médio porte: Mesa PA: 01 mesa digital com 48 canais de entrada; Mesa Monitor: 01 mesa digital com 48 canais de entrada, 12 auxiliares Mida; Sistema de PA: 12 caixas line array - 02 linhas de 06 elementos por linha, 16 caixas de subgrave com 2 alto falantes de 18 polegadas cada, amplificação compatível com o sistema de P.A, 04 talhas manuais de 1 tonelada cada com 08 metros de elevação, cintas e acessórios; Drive Rack: 01 processador digital com 04 entradas e 12 saídas, 01 software de gerenciamento dos sistemas, 01 equalizador gráfico estéreo 31 bandas por canal, 01 analisador, 01 microfone calibrado, 01 cd player, 01md; Insert Rack PA: 08 canais de compressores limitares, 08 canais de noise gate, 02 processadores de efeitos digitais; Insert Rack Monitor: 08 canais de compressores limitaresdbx; 08 canais de noise gate, 02 processadores de efeitos digitais; Monitor: 12 monitores tipo spot com alto falantes de 12 polegadas ou15 polegadas e drive EAW SM 222, SM 400, amplificação compatível com o sistema de monitor Lab Gruppen; Side Fill: Side Fill Stéreo com 02 caixas array e 02 por lado EAW, amplificação compatível com o sistema de side fill Lab Gruppen; Microfones: 24 microfones; Direct Box: 08 direct box IMP 3; Equipamentos: Equipamentos Wireless: 02 microfones semfio Shure UHF ou similar, distribuidor de antenas, baterias para alimentação dos equipamentos; Pedestais/Garras: 24 pedestais Boom ou similar, 06 garras LP ou similar; Multicabo: 01 multicabo analógico de 64 canais com 80metros de comprimento, 02 sub snakers de 12 canais cada com multipinos, Back Line: 01 bateria completa, 01 amplificador com caixa com 01 falante de 15 e 01 caixa com 04 falantes de 10, 01amplificador Fender; Sistema: Sistema de AC Elétrica: 01 main power trifásico de100 ampéres com chave seletora de voltagem, 02 distribuidores de energia trifásicos; PA e monitor, cabeamento dimensionado para atenderas necessidades de energia dos sistemas de PA monitor, aterramento geral dos sistemas; 01 Operador técnico e 01 Auxiliar técnico.	R$
1	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO para atender eventos de MÉDIOPORTE: Contratação de empresa para prestação de serviço de iluminação de palco: Mesa Controladora digital: 01 mesas computadorizadas com 2048canais ( Pearl 2008, GramMaLight Full Size ou similar); Dimmer: 64 canais de dimmer rack DMX ou similar com4000 watts por canal; 02 consoles digitais c/ dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes 2048 canais e 15 másters reprodução controlar; 450 memórias, chases ou lista de sinalização; 10 moving head; 02 strobo; 05 elipsoidal; 30 refletores PAR 64 foco 01; 20 refletores PAR 64 foco 05; 05 ACL; 05 fresnel; 02 mini brute (06 lâmpadas); 02 set light; 02 máquinas de Fumaça 1000 watts c/ ventilador, 02 Rack Dimmer.	R$
VALOR GLOBAL DO LOTE POR EXTENSO

LOTE 04 – PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO.

Cidade: Pium

Período da exposição: 21/06/2014 a 28/06/2014

QTDE	DESCRIÇÃO	Valor Global
1	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO 12x08m: Locação com montagem e desmontagem de palco, nas dimensões de 12 metros de frente por 8 metros de profundidade, na altura variável de 1,00m a 2,00m, com piso e estrutura metálica tubular industrial e tablados de 2,20 x 1,60mts em compensados de 20mm na cor preta encarpetado, com escada, com cobertura com estrutura 2 aguas de ferro ou alumínio, coberta com lona, pé-direito de 6,00m de altura, 5 praticáveis reguláveis medindo no mínimo 2,0 x 1,0 x ,050m, com senário em grounds tubolar 9x7mts, com abas laterais no formato de gol vertical para suporte de som de sistema line, fechamento frontal com disciplinadores 1,50 X 1,00mts, fundo e lateral em fechamento em placas metálicas 2,20 x 1,80mts, house mix para mesas de PA e monitor, medindo no mínimo 5x5m tipo tenda, com escada de acesso, 01 camarim 4,0 x 4,0mts em stand montável com tenda 5,0 x 5,0mts, com piso em chapa de compensado naval encarpetado.	R$
1	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO para atender eventos de MÉDIOPORTE: Contratação de empresa para prestação de serviço de sonorização som médio porte: Mesa PA: 01 mesa digital com 48 canais de entrada; Mesa Monitor: 01 mesa digital com 48 canais de entrada, 12 auxiliares Mida; Sistema de PA: 12 caixas line array - 02 linhas de 06 elementos por linha, 16 caixas de subgrave com 2 alto falantes de 18 polegadas cada, amplificação compatível com o sistema de P.A, 04 talhas manuais de 1 tonelada cada com 08 metros de elevação, cintas e acessórios; Drive Rack: 01 processador digital com 04 entradas e 12 saídas, 01 software de gerenciamento dos sistemas, 01 equalizador gráfico estéreo 31 bandas por canal, 01 analisador, 01 microfone calibrado, 01 cd player, 01md; Insert Rack PA: 08 canais de compressores limitares, 08 canais de noise gate, 02 processadores de efeitos digitais; Insert Rack Monitor: 08 canais de compressores limitaresdbx; 08 canais de noise gate, 02 processadores de efeitos digitais; Monitor: 12 monitores tipo spot com alto falantes de 12 polegadas ou15 polegadas e drive EAW SM 222, SM 400, amplificação compatível com o sistema de monitor Lab Gruppen; Side Fill: Side Fill Stéreo com 02 caixas array e 02 por lado EAW, amplificação compatível com o sistema de side fill Lab Gruppen; Microfones: 24 microfones; Direct Box: 08 direct box IMP 3; Equipamentos: Equipamentos Wireless: 02 microfones semfio Shure UHF ou similar, distribuidor de antenas, baterias para alimentação dos equipamentos; Pedestais/Garras: 24 pedestais Boom ou similar, 06 garras LP ou similar; Multicabo: 01 multicabo analógico de 64 canais com 80metros de comprimento, 02 sub snakers de 12 canais cada com multipinos, Back Line: 01 bateria completa, 01 amplificador com caixa com 01 falante de 15 e 01 caixa com 04 falantes de 10, 01amplificador Fender; Sistema: Sistema de AC Elétrica: 01 main power trifásico de100 ampéres com chave seletora de voltagem, 02 distribuidores de energia trifásicos; PA e monitor, cabeamento dimensionado para atenderas necessidades de energia dos sistemas de PA monitor, aterramento geral dos sistemas; 01 Operador técnico e 01 Auxiliar técnico.	R$
1	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO para atender eventos de MÉDIOPORTE: Contratação de empresa para prestação de serviço de iluminação de palco: Mesa Controladora digital: 01 mesas computadorizadas com 2048canais ( Pearl 2008, GramMaLight Full Size ou similar); Dimmer: 64 canais de dimmer rack DMX ou similar com4000 watts por canal; 02 consoles digitais c/ dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes 2048 canais e 15 másters reprodução controlar; 450 memórias, chases ou lista de sinalização; 10 moving head; 02 strobo; 05 elipsoidal; 30 refletores PAR 64 foco 01; 20 refletores PAR 64 foco 05; 05 ACL; 05 fresnel; 02 mini brute (06 lâmpadas); 02 set light; 02 máquinas de Fumaça 1000 watts c/ ventilador, 02 Rack Dimmer.	R$
VALOR GLOBAL DO LOTE POR EXTENSO

LOTE 05 – PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO.

Cidade: Barrolândia

Período da exposição: 29/06/2014 a 06/07/2014

QTDE	DESCRIÇÃO	Valor Global
1	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO 12x08m: Locação com montagem e desmontagem de palco, nas dimensões de 12 metros de frente por 8 metros de profundidade, na altura variável de 1,00m a 2,00m, com piso e estrutura metálica tubular industrial e tablados de 2,20 x 1,60mts em compensados de 20mm na cor preta encarpetado, com escada, com cobertura com estrutura 2 aguas de ferro ou alumínio, coberta com lona, pé-direito de 6,00m de altura, 5 praticáveis reguláveis medindo no mínimo 2,0 x 1,0 x ,050m, com senário em grounds tubolar 9x7mts, com abas laterais no formato de gol vertical para suporte de som de sistema line, fechamento frontal com disciplinadores 1,50 X 1,00mts, fundo e lateral em fechamento em placas metálicas 2,20 x 1,80mts, house mix para mesas de PA e monitor, medindo no mínimo 5x5m tipo tenda, com escada de acesso, 01 camarim 4,0 x 4,0mts em stand montável com tenda 5,0 x 5,0mts, com piso em chapa de compensado naval encarpetado.	R$
1	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO para atender eventos de MÉDIOPORTE: Contratação de empresa para prestação de serviço de sonorização som médio porte: Mesa PA: 01 mesa digital com 48 canais de entrada; Mesa Monitor: 01 mesa digital com 48 canais de entrada, 12 auxiliares Mida; Sistema de PA: 12 caixas line array - 02 linhas de 06 elementos por linha, 16 caixas de subgrave com 2 alto falantes de 18 polegadas cada, amplificação compatível com o sistema de P.A, 04 talhas manuais de 1 tonelada cada com 08 metros de elevação, cintas e acessórios; Drive Rack: 01 processador digital com 04 entradas e 12 saídas, 01 software de gerenciamento dos sistemas, 01 equalizador gráfico estéreo 31 bandas por canal, 01 analisador, 01 microfone calibrado, 01 cd player, 01md; Insert Rack PA: 08 canais de compressores limitares, 08 canais de noise gate, 02 processadores de efeitos digitais; Insert Rack Monitor: 08 canais de compressores limitaresdbx; 08 canais de noise gate, 02 processadores de efeitos digitais; Monitor: 12 monitores tipo spot com alto falantes de 12 polegadas ou15 polegadas e drive EAW SM 222, SM 400, amplificação compatível com o sistema de monitor Lab Gruppen; Side Fill: Side Fill Stéreo com 02 caixas array e 02 por lado EAW, amplificação compatível com o sistema de side fill Lab Gruppen; Microfones: 24 microfones; Direct Box: 08 direct box IMP 3; Equipamentos: Equipamentos Wireless: 02 microfones semfio Shure UHF ou similar, distribuidor de antenas, baterias para alimentação dos equipamentos; Pedestais/Garras: 24 pedestais Boom ou similar, 06 garras LP ou similar; Multicabo: 01 multicabo analógico de 64 canais com 80metros de comprimento, 02 sub snakers de 12 canais cada com multipinos, Back Line: 01 bateria completa, 01 amplificador com caixa com 01 falante de 15 e 01 caixa com 04 falantes de 10, 01amplificador Fender; Sistema: Sistema de AC Elétrica: 01 main power trifásico de100 ampéres com chave seletora de voltagem, 02 distribuidores de energia trifásicos; PA e monitor, cabeamento dimensionado para atenderas necessidades de energia dos sistemas de PA monitor, aterramento geral dos sistemas; 01 Operador técnico e 01 Auxiliar técnico.	R$
1	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO para atender eventos de MÉDIOPORTE: Contratação de empresa para prestação de serviço de iluminação de palco: Mesa Controladora digital: 01 mesas computadorizadas com 2048canais ( Pearl 2008, GramMaLight Full Size ou similar); Dimmer: 64 canais de dimmer rack DMX ou similar com4000 watts por canal; 02 consoles digitais c/ dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes 2048 canais e 15 másters reprodução controlar; 450 memórias, chases ou lista de sinalização; 10 moving head; 02 strobo; 05 elipsoidal; 30 refletores PAR 64 foco 01; 20 refletores PAR 64 foco 05; 05 ACL; 05 fresnel; 02 mini brute (06 lâmpadas); 02 set light; 02 máquinas de Fumaça 1000 watts c/ ventilador, 02 Rack Dimmer.	R$
VALOR GLOBAL DO LOTE POR EXTENSO

LOTE 06 – PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO.

Cidade: Marianópolis

Período da exposição: 29/06/2014 a 06/07/2014

QTDE	DESCRIÇÃO	Valor Global
1	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO 12x08m: Locação com montagem e desmontagem de palco, nas dimensões de 12 metros de frente por 8 metros de profundidade, na altura variável de 1,00m a 2,00m, com piso e estrutura metálica tubular industrial e tablados de 2,20 x 1,60mts em compensados de 20mm na cor preta encarpetado, com escada, com cobertura com estrutura 2 aguas de ferro ou alumínio, coberta com lona, pé-direito de 6,00m de altura, 5 praticáveis reguláveis medindo no mínimo 2,0 x 1,0 x ,050m, com senário em grounds tubolar 9x7mts, com abas laterais no formato de gol vertical para suporte de som de sistema line, fechamento frontal com disciplinadores 1,50 X 1,00mts, fundo e lateral em fechamento em placas metálicas 2,20 x 1,80mts, house mix para mesas de PA e monitor, medindo no mínimo 5x5m tipo tenda, com escada de acesso, 01 camarim 4,0 x 4,0mts em stand montável com tenda 5,0 x 5,0mts, com piso em chapa de compensado naval encarpetado.	R$
1	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO para atender eventos de MÉDIOPORTE: Contratação de empresa para prestação de serviço de sonorização som médio porte: Mesa PA: 01 mesa digital com 48 canais de entrada; Mesa Monitor: 01 mesa digital com 48 canais de entrada, 12 auxiliares Mida; Sistema de PA: 12 caixas line array - 02 linhas de 06 elementos por linha, 16 caixas de subgrave com 2 alto falantes de 18 polegadas cada, amplificação compatível com o sistema de P.A, 04 talhas manuais de 1 tonelada cada com 08 metros de elevação, cintas e acessórios; Drive Rack: 01 processador digital com 04 entradas e 12 saídas, 01 software de gerenciamento dos sistemas, 01 equalizador gráfico estéreo 31 bandas por canal, 01 analisador, 01 microfone calibrado, 01 cd player, 01md; Insert Rack PA: 08 canais de compressores limitares, 08 canais de noise gate, 02 processadores de efeitos digitais; Insert Rack Monitor: 08 canais de compressores limitaresdbx; 08 canais de noise gate, 02 processadores de efeitos digitais; Monitor: 12 monitores tipo spot com alto falantes de 12 polegadas ou15 polegadas e drive EAW SM 222, SM 400, amplificação compatível com o sistema de monitor Lab Gruppen; Side Fill: Side Fill Stéreo com 02 caixas array e 02 por lado EAW, amplificação compatível com o sistema de side fill Lab Gruppen; Microfones: 24 microfones; Direct Box: 08 direct box IMP 3; Equipamentos: Equipamentos Wireless: 02 microfones semfio Shure UHF ou similar, distribuidor de antenas, baterias para alimentação dos equipamentos; Pedestais/Garras: 24 pedestais Boom ou similar, 06 garras LP ou similar; Multicabo: 01 multicabo analógico de 64 canais com 80metros de comprimento, 02 sub snakers de 12 canais cada com multipinos, Back Line: 01 bateria completa, 01 amplificador com caixa com 01 falante de 15 e 01 caixa com 04 falantes de 10, 01amplificador Fender; Sistema: Sistema de AC Elétrica: 01 main power trifásico de100 ampéres com chave seletora de voltagem, 02 distribuidores de energia trifásicos; PA e monitor, cabeamento dimensionado para atenderas necessidades de energia dos sistemas de PA monitor, aterramento geral dos sistemas; 01 Operador técnico e 01 Auxiliar técnico.	R$
1	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO para atender eventos de MÉDIOPORTE: Contratação de empresa para prestação de serviço de iluminação de palco: Mesa Controladora digital: 01 mesas computadorizadas com 2048canais ( Pearl 2008, GramMaLight Full Size ou similar); Dimmer: 64 canais de dimmer rack DMX ou similar com4000 watts por canal; 02 consoles digitais c/ dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes 2048 canais e 15 másters reprodução controlar; 450 memórias, chases ou lista de sinalização; 10 moving head; 02 strobo; 05 elipsoidal; 30 refletores PAR 64 foco 01; 20 refletores PAR 64 foco 05; 05 ACL; 05 fresnel; 02 mini brute (06 lâmpadas); 02 set light; 02 máquinas de Fumaça 1000 watts c/ ventilador, 02 Rack Dimmer.	R$
VALOR GLOBAL DO LOTE POR EXTENSO

LOTE 07 – PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO.

Cidade: Lagoa da Confusão

Período da exposição: 20/07/2014 a 27/07/2014

QTDE	DESCRIÇÃO	Valor Global
1	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO 12x08m: Locação com montagem e desmontagem de palco, nas dimensões de 12 metros de frente por 8 metros de profundidade, na altura variável de 1,00m a 2,00m, com piso e estrutura metálica tubular industrial e tablados de 2,20 x 1,60mts em compensados de 20mm na cor preta encarpetado, com escada, com cobertura com estrutura 2 aguas de ferro ou alumínio, coberta com lona, pé-direito de 6,00m de altura, 5 praticáveis reguláveis medindo no mínimo 2,0 x 1,0 x ,050m, com senário em grounds tubolar 9x7mts, com abas laterais no formato de gol vertical para suporte de som de sistema line, fechamento frontal com disciplinadores 1,50 X 1,00mts, fundo e lateral em fechamento em placas metálicas 2,20 x 1,80mts, house mix para mesas de PA e monitor, medindo no mínimo 5x5m tipo tenda, com escada de acesso, 01 camarim 4,0 x 4,0mts em stand montável com tenda 5,0 x 5,0mts, com piso em chapa de compensado naval encarpetado.	R$
1	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO para atender eventos de MÉDIOPORTE: Contratação de empresa para prestação de serviço de sonorização som médio porte: Mesa PA: 01 mesa digital com 48 canais de entrada; Mesa Monitor: 01 mesa digital com 48 canais de entrada, 12 auxiliares Mida; Sistema de PA: 12 caixas line array - 02 linhas de 06 elementos por linha, 16 caixas de subgrave com 2 alto falantes de 18 polegadas cada, amplificação compatível com o sistema de P.A, 04 talhas manuais de 1 tonelada cada com 08 metros de elevação, cintas e acessórios; Drive Rack: 01 processador digital com 04 entradas e 12 saídas, 01 software de gerenciamento dos sistemas, 01 equalizador gráfico estéreo 31 bandas por canal, 01 analisador, 01 microfone calibrado, 01 cd player, 01md; Insert Rack PA: 08 canais de compressores limitares, 08 canais de noise gate, 02 processadores de efeitos digitais; Insert Rack Monitor: 08 canais de compressores limitaresdbx; 08 canais de noise gate, 02 processadores de efeitos digitais; Monitor: 12 monitores tipo spot com alto falantes de 12 polegadas ou15 polegadas e drive EAW SM 222, SM 400, amplificação compatível com o sistema de monitor Lab Gruppen; Side Fill: Side Fill Stéreo com 02 caixas array e 02 por lado EAW, amplificação compatível com o sistema de side fill Lab Gruppen; Microfones: 24 microfones; Direct Box: 08 direct box IMP 3; Equipamentos: Equipamentos Wireless: 02 microfones semfio Shure UHF ou similar, distribuidor de antenas, baterias para alimentação dos equipamentos; Pedestais/Garras: 24 pedestais Boom ou similar, 06 garras LP ou similar; Multicabo: 01 multicabo analógico de 64 canais com 80metros de comprimento, 02 sub snakers de 12 canais cada com multipinos, Back Line: 01 bateria completa, 01 amplificador com caixa com 01 falante de 15 e 01 caixa com 04 falantes de 10, 01amplificador Fender; Sistema: Sistema de AC Elétrica: 01 main power trifásico de100 ampéres com chave seletora de voltagem, 02 distribuidores de energia trifásicos; PA e monitor, cabeamento dimensionado para atenderas necessidades de energia dos sistemas de PA monitor, aterramento geral dos sistemas; 01 Operador técnico e 01 Auxiliar técnico.	R$
1	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO para atender eventos de MÉDIOPORTE: Contratação de empresa para prestação de serviço de iluminação de palco: Mesa Controladora digital: 01 mesas computadorizadas com 2048canais ( Pearl 2008, GramMaLight Full Size ou similar); Dimmer: 64 canais de dimmer rack DMX ou similar com4000 watts por canal; 02 consoles digitais c/ dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes 2048 canais e 15 másters reprodução controlar; 450 memórias, chases ou lista de sinalização; 10 moving head; 02 strobo; 05 elipsoidal; 30 refletores PAR 64 foco 01; 20 refletores PAR 64 foco 05; 05 ACL; 05 fresnel; 02 mini brute (06 lâmpadas); 02 set light; 02 máquinas de Fumaça 1000 watts c/ ventilador, 02 Rack Dimmer.	R$
VALOR GLOBAL DO LOTE POR EXTENSO

LOTE 08 – PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO.

Cidade: Dois Irmãos.

Período da exposição: 30/08/2014 a 07/09/2014

QTDE	DESCRIÇÃO	Valor Global
1	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO SEMI GEO (TÚNEL) 16x10m: Locação com montagem e desmontagem de palco, nas dimensões de 16 metros de frente por 10 metros de profundidade, na altura variável de 1,00m a 2,00m, com piso e estrutura metálica tubular industrial e tablados de 2,20 x 1,60mts em compensados de 20mm na cor preta encarpetado, com escada, teto em duralumínio na forma de ¼ de esfera (tipo Semi Geo Space), pé-direito de 5,50m de altura, com cobertura em lona night and day, 5 praticáveis reguláveis medindo no mínimo 2,0 x 1,0 x ,050m, com senário em grounds tubolar 9x7mts, com abas laterais no formato de gol vertical para suporte de som de sistema line, fechamento frontal com disciplinadores 1,50 X 1,00mts, fundo e lateral em fechamento em placas metálicas 2,20 x 1,80mts, house mix para mesas de PA e monitor, medindo no mínimo 5x5m tipo tenda, escada de acesso, 01 camarim 4,0 x 4,0mts em stand montável com tenda 5,0 x 5,0mts, com piso em chapa de compensado naval encarpetado.	R$
1	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO para atender eventos de MÉDIOPORTE: Contratação de empresa para prestação de serviço de sonorização som médio porte: Mesa PA: 01 mesa digital com 48 canais de entrada; Mesa Monitor: 01 mesa digital com 48 canais de entrada, 12 auxiliares Mida; Sistema de PA: 12 caixas line array - 02 linhas de 06 elementos por linha, 16 caixas de subgrave com 2 alto falantes de 18 polegadas cada, amplificação compatível com o sistema de P.A, 04 talhas manuais de 1 tonelada cada com 08 metros de elevação, cintas e acessórios; Drive Rack: 01 processador digital com 04 entradas e 12 saídas, 01 software de gerenciamento dos sistemas, 01 equalizador gráfico estéreo 31 bandas por canal, 01 analisador, 01 microfone calibrado, 01 cd player, 01md; Insert Rack PA: 08 canais de compressores limitares, 08 canais de noise gate, 02 processadores de efeitos digitais; Insert Rack Monitor: 08 canais de compressores limitaresdbx; 08 canais de noise gate, 02 processadores de efeitos digitais; Monitor: 12 monitores tipo spot com alto falantes de 12 polegadas ou15 polegadas e drive EAW SM 222, SM 400, amplificação compatível com o sistema de monitor Lab Gruppen; Side Fill: Side Fill Stéreo com 02 caixas array e 02 por lado EAW, amplificação compatível com o sistema de side fill Lab Gruppen; Microfones: 24 microfones; Direct Box: 08 direct box IMP 3; Equipamentos: Equipamentos Wireless: 02 microfones semfio Shure UHF ou similar, distribuidor de antenas, baterias para alimentação dos equipamentos; Pedestais/Garras: 24 pedestais Boom ou similar, 06 garras LP ou similar; Multicabo: 01 multicabo analógico de 64 canais com 80metros de comprimento, 02 sub snakers de 12 canais cada com multipinos, Back Line: 01 bateria completa, 01 amplificador com caixa com 01 falante de 15 e 01 caixa com 04 falantes de 10, 01amplificador Fender; Sistema: Sistema de AC Elétrica: 01 main power trifásico de100 ampéres com chave seletora de voltagem, 02 distribuidores de energia trifásicos; PA e monitor, cabeamento dimensionado para atenderas necessidades de energia dos sistemas de PA monitor, aterramento geral dos sistemas; 01 Operador técnico e 01 Auxiliar técnico.	R$
1	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO para atender eventos de MÉDIOPORTE: Contratação de empresa para prestação de serviço de iluminação de palco: Mesa Controladora digital: 01 mesas computadorizadas com 2048canais ( Pearl 2008, GramMaLight Full Size ou similar); Dimmer: 64 canais de dimmer rack DMX ou similar com4000 watts por canal; 02 consoles digitais c/ dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes 2048 canais e 15 másters reprodução controlar; 450 memórias, chases ou lista de sinalização; 10 moving head; 02 strobo; 05 elipsoidal; 30 refletores PAR 64 foco 01; 20 refletores PAR 64 foco 05; 05 ACL; 05 fresnel; 02 mini brute (06 lâmpadas); 02 set light; 02 máquinas de Fumaça 1000 watts c/ ventilador, 02 Rack Dimmer.	R$
VALOR GLOBAL DO LOTE POR EXTENSO

LOTE 09 – PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO.

Cidade: Palmas.

Período da exposição: 01/09/2014 a 07/09/2014

QTDE	DESCRIÇÃO	Valor Global
1	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO GEO SPACE 18X16m: Locação com montagem e desmontagem de palco, nas dimensões de 18 metros de frente por 16 metros de profundidade, na altura variável de 1,00m a 2,00m, com piso e estrutura metálica tubular industrial e tablados de 2,20 x 1,60mts em compensados de 20mm na cor preta encarpetado, com escada, teto em duralumínio na forma de ¼ de esfera (tipo Geo Space), pé-direito de 5,50m de altura, com cobertura em lona night and day, 5 praticáveis reguláveis medindo no mínimo 2,0 x 1,0 x ,050m, com senário em grounds tubolar 9x7mts, com abas laterais no formato de gol vertical para suporte de som de sistema line, fechamento frontal com disciplinadores 1,50 X 1,00mts, fundo e lateral em fechamento em placas metálicas 2,20 x 1,80mts, house mix para mesas de PA e monitor, medindo no mínimo 5x5m tipo tenda, escada de acesso, 01 camarim 4,0 x 4,0mts em stand montável com tenda 5,0 x 5,0mts, com piso em chapa de compensado naval encarpetado.	R$
1	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO para palco GEO SPACE (SOM FLY P.A 48) - Contratação de empresa para prestação de serviço de sonorização som grande porte: 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização Line Array , composto por 9 caixas tree- way por lado , cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em Ground Stacked , 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada , por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D , com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Omhs; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12 vias com comprimento mínimo de 60 metros para o processamento; Main power trifásico de 63 ampères por fase, regulador de tensão, voltímetro e amperímetro; Main power trifásico de 125 ampères por fase , regulador de tensão, voltímetro , amperímetro e transformador isolador de 10.000 watts para alimentação; - Sistema de comunicação entre P.A. e Monitor; Sistema com 16 monitores passivos two-way com 02 falantes de 12" e 1 Drive cada; Side Fill composto por 2 caixas tree-way de alta frequência e 2 de subgrave com falantes de 18" por lado; Sistema de amplificação para alimentação do Side Fill composto por 01 Rack com 4 amplificadores Classe D , potência mínima de 1000 watts por canal; Kit bateria, 24 microfones com pedestais, 2 microfones sem fio, direct box, sub Snake com multipinos; 01 Operador técnico e 01 Auxiliar técnico.	R$
1	SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA PALCO GEOSPACE - Contratação de empresa para prestação de serviço de iluminação de palco: Mesa Controladora digital: 01 mesa computadorizadas com 2048canais (Pearl 2008, GramMaLight Full Size ou similar); Dimmer: 64 canais de dimmer rack DMX ou similar com4000 watts por canal; 02 consoles digitais c/ dimmer 240 canais de controle, 240 dispositivos elétricos inteligentes 2048 canais e 15 másters reprodução controlar; 450 memórias, chases ou lista de sinalização; 20 moving head; 04 strobo; 10 elipsoidal; 40 refletores PAR 64 foco 01; 20 refletores PAR 64 foco 05; 10 ACL; 05 fresnel; 02 mini brute (06 lâmpadas); 02 set light; 02 máquinas de Fumaça 1000 watts c/ ventilador; 01 canhões seguidores 1200 watts; 02 Rack Dimmer.	R$
VALOR GLOBAL DO LOTE POR EXTENSO

Declaro que no preço proposto estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com transportes, materiais, mão-de-obra especializada ou não, segurança em geral, equipamentos, ferramentas, encargos da legislação social, trabalhista, previdenciária e responsabilidade civil, por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de taxas, regulamentos e impostos municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para execução total e completa dos serviços, sem que lhe caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao SEBRAE/TO, nem qualquer outro pagamento adicional.

Declaro, ainda, que li e concordo com os termos do Edital do Pregão Presencial SEBRAE/TO n.º 019/2014.

Local, data e ano.

_______________________________________

Nome do Representante Legal

Nome da Empresa

OBS: A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR PROPOSTA REFERENTE AO(S) LOTE(S) EM QUE A MESMA IRÁ PARTICIPAR, CONFORME MODELO APRESENTADO.

OBSERVAÇÃO: Este modelo de Proposta de Preços não é exaustivo, cabendo à empresa licitante verificar no Edital e seus anexos se há informações adicionais e/ou complementares as quais deveriam constar neste modelo.

ANEXO III

PREGÃO Nº 019/2014

DECLARAÇÃO AO NÃO EMPREGO DE MENORES

O interessado abaixo identificado DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, e no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze anos).

IDENTIFICAÇÃO
Empresa:	CNPJ:
Signatário(s):	CPF:

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

SIM	NÃO

Localidade, ___________________ (dia) de (mês) de 2014.

______________________________________________

(Nome do Representante Legal)

(Número do CPF)

ANEXO IV

PREGÃO Nº 019/2014

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

DECLARAMOS, para fins de participação no processo licitatório Pregão N° 019/2014 do SEBRAE/TO, que a licitante _____________ representada legalmente por ______, inscrita no CNPJ sob o nº ___________________________, instalada no endereço _____________________________ _________________________ na cidade de_____________________ - _____, tem conhecimento do local – Parque de Exposições Agropecuária do Munícipio de (Inserir o nome do município), onde será realizada a Exposição Agropecuária, bem como das condições técnicas que condicionam à execução do objeto, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Pregão n.º 019/2014.

Palmas, ___ de ________________ de ______.

___________________________________________________

(assinatura e carimbo de CNPJ)

.

ANEXO V

PREGÃO Nº 019/2014

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA

(Obrigatória para Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

[nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc.), endereço completo, inscrita no CNPJ sob o n.º [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.º [xxxx], inscrito no CPF sob o n.º[xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006.

Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

( ) MICROEMPRESA – Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE– Receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Observações:

Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP, nos termos da LC 123, de 14 de dezembro de 2006;

A não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como ME ou EPP, nos termos da LC nº 123/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

Local e Data

___________________________________

Nome e Assinatura do Representante Legal

Ludmila Santana Barbosa

2014-05-06